 ======== H-RADIO  v4.21 =======
 ==========================

 AIR beta 02.08.2026
 
 Modele acceptate: ATS25 / ATS25+ / ATS25X1 / ATS25X2 / ATS25 max, ATS25 max-Decoder, ATS-Decoder Pocket, ATS120, ATS25AMP, ATS25 max-Decoder II, ATS120D / ATS120 Pro, ATS-Decoder Mega, ATS25-XF, ATS25Ultra, ATS200, ARESQ aq1, ATS25 Pro+, ATS25 max-Decoder II AIR, ATS-Decoder Mega AIR, ATS200D, ESP138, ESP138D

- Decodorul HF-FAX a fost adaugat.
- Sunt instalate Optiuni de latime de banda pentru decodorul de cod Morse de 500, 1000 si 2200 Hz.
- A fost adaugat un ecran de decodare inapoi pentru decodorul codului Morse.
- Adaugat de iesire de date cod Morse decodate la portul COM.
- S-a adaugat posibilitatea de a muta frecventa facand clic pe indicatorul cascada in modurile de decodare a semnalului digital si cod Morse.
- S-a remediat o eroare la iesirea unui mesaj despre necesitatea conectarii unui convertor de frecventa extern.
- Capacitatea de a regla BFO in decodor SSTV a fost eliminat.
- Adaugat suport pentru noi modele de receptor.
- S-a remediat afisarea incorecta a butoanelor de volum in modurile de decodare.
- Eroare de frecventa fixa la comutarea VFO.
- Fix afisarea butoanelor in modul de cautare statie.
- Stergerea incorecta fixa a orasului si a statiilor.
- S-a remediat eroarea de afisare a ecranului decodorului SSTV dupa utilizarea altor decodoare.
- Adaugat suport pentru afisajul IPS ILI9488 cu afisaj color invers.
- Fixed o eroare de iesire in decodor codul Morse.
- Imbunatatirea preciziei setarii ceasului NTP.
- Adaugat protocolul de decodare FT2.
- Adaugat capacitatea de a suprascrie adresa serverului de actualizare in setting.ini
- S-au adaugat protocoalele de decodare QPSK31 si QPSK63.
- A extins gama de decodare FT8 la 3 kHz.
- S-a adaugat afisarea locatiei tarii transmitatorului, precum si distanta si directia pentru protocoalele FT.
- A schimbat formatul fisierului cu etichete de tipuri de comunicare in functie de frecventa. Incarcati noua label.csv in receptor!
- A extins limitele gamelor de scara retro.
- A fost adaugata posibilitatea de a incarca o lista de statii HF (EiBi) pentru scara retro in configurare.
- A fost adaugat un indicator al pozitiei curente in gama de scara retro.
- Reproiectat interfata de control in timpul decodare SSTV.
- S-a adaugat capacitatea de a schimba decodorul SSTV in timpul decodificarii.
- Adaugat capacitatea de a schimba inceputul imaginii wefax orizontal.
- Adaugat indicatorul PI DRS.
- A fost adaugata posibilitatea de a cauta o statie folosind PI RDS.
- A fost adaugata optiunea de a incepe cu viteza standard a magistralei I2C pentru dispozitivele care nu accepta magistrala accelerata in setting.ini. Utilizati aceasta optiune daca SI4732 nu este detectat in timpul pornirii.