 ======== H-RADIO  v4.21 =======
 ==========================

 AIR beta 02.08.2026
 
 Obslugiwane modele: ATS25 / ATS25+ / ATS25X1 / ATS25X2 / ATS25 max, ATS25 max-Decoder, ATS-Decoder Pocket, ATS120, ATS25AMP, ATS25 max-Decoder II, ATS120D / ATS120 Pro, ATS-Decoder Mega, ATS25-XF, ATS25Ultra, ATS200, ARESQ aq1, ATS25 Pro+, ATS25 max-Decoder II AIR, ATS-Decoder Mega AIR, ATS200D, ESP138, ESP138D

- Dodano dekoder HF-FAX.
- Opcje przepustowosci dla dekodera kodu Morse ' a 500, 1000 i 2200 Hz sa zainstalowane.
- Dodano Ekran Dekodowania przewijania do tylu dla dekodera kodu Morse ' a.
- Dodano wyjscie zdekodowanych danych kodu Morse ' a do portu COM.
- Dodano mozliwosc przesuwania czestotliwosci, klikajac wskaznik wodospadu w trybach dekodowania sygnalu cyfrowego i kodu Morse ' a.
- Naprawiono blad z wyjsciem Komunikatu o potrzebie podlaczenia zewnetrznej przetwornicy czestotliwosci.
- Usunieto mozliwosc regulacji BFO w dekoderze SSTV.
- Dodano wsparcie dla nowych modeli odbiornika.
- Naprawiono nieprawidlowe wyswietlanie przyciskow glosnosci w trybach dekodowania.
- Naprawiono blad czestotliwosci podczas przelaczania VFO.
- Naprawiono wyswietlanie przyciskow w trybie wyszukiwania stacji.
- Naprawiono nieprawidlowe usuniecie miasta i stacji.
- Naprawiono blad wyswietlania ekranu dekodera SSTV po uzyciu innych dekoderow.
- Dodano obsluge wyswietlacza IPS ILI9488 z odwrotnym kolorowym wyswietlaczem.
- Naprawiono blad wyjsciowy w dekoderze kodu Morse ' a.
- Poprawiono dokladnosc ustawienia zegara NTP.
- Dodano protokol dekodowania FT2.
- Dodano mozliwosc zastapienia adresu serwera aktualizacji w setting.ini
- Dodano protokoly dekodowania QPSK31 i QPSK63.
- Rozszerzyl zakres dekodowania FT8 do 3 kHz.
- Dodano wyswietlanie lokalizacji kraju nadajnika, a takze odleglosc i kierunek dla protokolow FT.
- Zmieniono format pliku z etykietami typow komunikacji wedlug czestotliwosci. Zaladuj nowa label.csv do odbiornika!
- Rozszerzyl granice zakresow skali retro.
- Dodano mozliwosc zaladowania listy stacji HF (EiBi) dla skali retro w konfiguracji.
- Dodano wskaznik aktualnej pozycji w zakresie skali retro.
- Przeprojektowany interfejs sterowania podczas dekodowania SSTV.
- Dodano mozliwosc zmiany dekodera SSTV podczas dekodowania.
- Dodano mozliwosc przesuniecia poczatku obrazu WeFax w poziomie.
- Dodano wskaznik PI DRS.
- Dodano mozliwosc wyszukiwania stacji za pomoca PI RDS.
- Dodano opcje rozpoczecia od standardowej predkosci magistrali I2C dla urzadzen, ktore nie obsluguja przyspieszonej magistrali w setting.ini. Uzyj tej opcji, jesli SI4732 nie zostanie wykryty podczas uruchamiania.