 ======== H-RADIO  v4.21 =======
 ==========================

 AIR beta 02.08.2026
 
 Поддерживаемые модели: ATS25 / ATS25+ / ATS25X1 / ATS25X2 / ATS25 max, ATS25 max-Decoder, ATS-Decoder Pocket, ATS120, ATS25AMP, ATS25 max-Decoder II, ATS120D / ATS120 Pro, ATS-Decoder Mega, ATS25-XF, ATS25Ultra, ATS200, ARESQ aq1, ATS25 Pro+, ATS25 max-Decoder II AIR, ATS-Decoder Mega AIR, ATS200D, ESP138, ESP138D

- Добавлен декодер HF-FAX.
- Установлены варианты полосы пропускания для декодера азбуки Морзе 500, 1000 и 2200 Гц.
- Добавлен экран декодирования с перемоткой для декодера азбуки Морзе.
- Добавлен вывод декодированных данных азбуки Морзе на COM порт.
- Добавлена возможность перемещения по частоте нажатием на индикатор "Водопад" в режимах декодирования цифровых сигналов и азбуки Морзе.
- Исправлена ошибка с выводом сообщения о необходимости подключения внешнего конвертера частоты.
- Удалена возможность регулировки BFO в SSTV декодере.
- Добавлена поддержка новых моделей приемников.
- Исправлено некорректное отображение кнопок регулировки громкости в режимах декодирования.
- Исправлена ошибка частоты при переключении VFO.
- Исправлено отображение кнопок в режиме поиска станции.
- Исправлено некорректное удаление города и станций.
- Исправлена ошибка отображения экрана SSTV декодера после использования других декодеров.
- Добавлена поддержка дисплея ILI9488 IPS с инверсным отображением цветов.
- Исправлена ошибка вывода в декодере азбуки Морзе.
- Улучшена точность установки часов по NTP.
- Добавлен протокол декодирования FT2.
- Добавлена возможность переопределения адреса сервера обновлений в файле setting.ini
- Добавлены протоколы декодирования QPSK31 и QPSK63.
- Расширен до 3кГц диапазон декодирования протокола FT8.
- Добавлено отображение страны местоположения передатчика, а так же расстояния и направления для протоколов FT.
- Изменен формат файла с метками видов связи по частотам. Загрузите новый файл label.csv в приемник!
- Расширены границы диапазонов ретро шкалы.
- В SETUP добавлена загрузка списка станций КВ диапазона (EiBi) для ретро шкалы.
- Добавлен индикатор текущего положения в диапазоне ретро шкалы.
- Переработан интерфейс управления во время декодирования SSTV.
- Добавлена возможность изменить декодер SSTV во время декодирования.
- Добавлена возможность сдвига по горизонтали начала картинки WeFax.
- Добавлена индикация PI DRS.
- Добавлен поиск станции по PI RDS.
- В файл настроек setting.ini добавлена опция запуска со стандартной скоростью шины I2C для устройств не поддерживающих ускоренную шину. Используйте, если при запуске не обнаружен SI4732.