 ======== H-RADIO  v4.21 =======
 ==========================

 AIR beta 02/08/2026
 
 Modelos compatibles: ATS25 / ATS25+ / ATS25X1 / ATS25X2 / ATS25 max, ATS25 max-Decoder, ATS-Decoder Pocket, ATS120, ATS25AMP, ATS25 max-Decoder II, ATS120D / ATS120 Pro, ATS-Decoder Mega, ATS25-XF, ATS25Ultra, ATS200, ARESQ aq1, ATS25 Pro+, ATS25 max-Decoder II AIR, ATS-Decoder Mega AIR, ATS200D, ESP138, ESP138D

- Se ha anadido el decodificador HF-FAX.
- Se instalan opciones de ancho de banda para decodificador de codigo Morse de 500, 1000 y 2200 Hz.
- Se agrego una pantalla de decodificacion de rebobinado para el decodificador de codigo Morse.
- Se agrego salida de datos de codigo Morse decodificados al puerto COM.
- Se agrego la capacidad de mover la frecuencia haciendo clic en el indicador de cascada en los modos de decodificacion de senal digital y codigo Morse.
- Se corrigio un error con la salida de un mensaje sobre la necesidad de conectar un convertidor de frecuencia externo.
- Se ha eliminado la capacidad de ajustar el BFO en el decodificador SSTV.
- Se agrego soporte para nuevos modelos de receptores.
- Se corrigio la visualizacion incorrecta de los botones de volumen en los modos de decodificacion.
- Error de frecuencia fija al cambiar de VFO.
- Se corrigio la visualizacion de botones en el modo de busqueda de estaciones.
- Se corrigio la eliminacion incorrecta de la ciudad y las estaciones.
- Se corrigio el error de mostrar la pantalla del decodificador SSTV despues de usar otros decodificadores.
- Se agrego soporte para la pantalla IPS ILI9488 con pantalla de color inverso.
- Corregido un error de salida en el decodificador de codigo Morse.
- Se mejoro la precision de la configuracion del reloj NTP.
- Se agrego el protocolo de decodificacion FT2.
- Se agrego la capacidad de anular la direccion del servidor de actualizacion en la setting.ini
- Se agregaron los protocolos de decodificacion QPSK31 y QPSK63.
- Ampliado el rango de decodificacion FT8 a 3 kHz.
- Se agrego la visualizacion de la ubicacion del pais del transmisor, asi como la distancia y direccion para los protocolos FT.
- Se cambio el formato del archivo con etiquetas de tipos de comunicacion por frecuencia. Cargue la nueva label.csv en el receptor!
- Amplio los limites de los rangos de escala retro.
- Se agrego la capacidad de cargar una lista de estaciones de alta frecuencia (EiBi) para la escala retro en la CONFIGURACION.
- Se agrego un indicador de la posicion actual en el rango de escala retro.
- Redisenado la interfaz de control durante la decodificacion SSTV.
- Se agrego la capacidad de cambiar el decodificador SSTV durante la decodificacion.
- Se agrego la capacidad de cambiar el comienzo de la imagen WeFax horizontalmente.
- Se agrego el indicador PI DRS.
- Se agrego la capacidad de buscar una estacion usando PI RDS.
- Se agrego la opcion de comenzar con la velocidad estandar del bus I2C para dispositivos que no admiten el bus acelerado en la setting.ini. Utilice esta opcion si el SI4732 no se detecta durante el inicio.