 ======== H-RADIO  v4.21 =======
 ==========================

 AIR beta 02/08/2026
 
 Modelli supportati: ATS25 / ATS25+ / ATS25X1 / ATS25X2 / ATS25 max, ATS25 max-Decoder, ATS-Decoder Pocket, ATS120, ATS25AMP, ATS25 max-Decoder II, ATS120D / ATS120 Pro, ATS-Decoder Mega, ATS25-XF, ATS25Ultra, ATS200, ARESQ aq1, ATS25 Pro+, ATS25 max-Decoder II AIR, ATS-Decoder Mega AIR, ATS200D, ESP138, ESP138D

- E stato aggiunto il decoder HF-FAX.
- Opzioni di larghezza di banda per 500, 1000 e 2200 Hz codice Morse decoder sono installati.
- Aggiunta una schermata di decodifica rewind per il decoder codice Morse.
- Aggiunta uscita di dati decodificati codice Morse alla porta COM.
- Aggiunta la possibilita di spostare la frequenza facendo clic sull'indicatore Cascata in modalita di decodifica del segnale digitale e codice Morse.
- Corretto un errore con l'uscita di un messaggio sulla necessita di collegare un convertitore di frequenza esterno.
- La possibilita di regolare il BFO nel decoder SSTV e stato rimosso.
- Aggiunto il supporto per i nuovi modelli di ricevitore.
- Corretta la visualizzazione errata dei pulsanti del volume nelle modalita di decodifica.
- Errore di frequenza fisso quando si passa VFO.
- Corretta la visualizzazione dei pulsanti in modalita di ricerca della stazione.
- Corretta la cancellazione errata della citta e delle stazioni.
- Corretto l'errore di visualizzazione dello schermo del decodificatore SSTV dopo l'utilizzo di altri decodificatori.
- Aggiunto il supporto per il display IPS ILI9488 con display a colori inverso.
- Corretto un errore di uscita nel decoder codice Morse.
- Migliorata la precisione di impostazione dell'orologio NTP.
- Aggiunto il protocollo di decodifica FT2.
- Aggiunta la possibilita di sovrascrivere l'indirizzo del server di aggiornamento setting.ini
- Aggiunti i protocolli di decodifica QPSK31 e QPSK63.
- Ampliato il campo di decodifica FT8 a 3 kHz.
- Aggiunta la visualizzazione della posizione del paese del trasmettitore, nonche la distanza e la direzione per i protocolli FT.
- Cambiato il formato del file con etichette di tipi di comunicazione per frequenza. Carica la nuova label.csv nel ricevitore!
- Ampliato i confini delle gamme di scala retro.
- Aggiunta la possibilita di caricare un elenco di stazioni HF (EiBi) per la scala retro in SETUP.
- Aggiunto un indicatore della posizione corrente nella gamma scala retro.
- Riprogettato l'interfaccia di controllo durante la decodifica SSTV.
- Aggiunta la possibilita di cambiare il decoder SSTV durante la decodifica.
- Aggiunta la possibilita di spostare l'inizio dell'immagine Wefax orizzontalmente.
- Aggiunto l'indicatore PI DRS.
- Aggiunta la possibilita di cercare una stazione utilizzando PI RDS.
- Aggiunta l'opzione per iniziare con la velocita del bus I2C standard per i dispositivi che non supportano il bus accelerato setting.ini. Utilizzare questa opzione se SI4732 non viene rilevato durante l'avvio.