 ======== H-RADIO  v4.21 =======
 ==========================

 AIR beta 02/08/2026
 
 Modeles pris en charge: ATS25 / ATS25+ / ATS25X1 / ATS25X2 / ATS25 max, ATS25 max-Decoder, ATS-Decoder Pocket, ATS120, ATS25AMP, ATS25 max-Decoder II, ATS120D / ATS120 Pro, ATS-Decoder Mega, ATS25-XF, ATS25Ultra, ATS200, ARESQ aq1, ATS25 Pro+, ATS25 max-Decoder II AIR, ATS-Decoder Mega AIR, ATS200D, ESP138, ESP138D

- Le decodeur HF-FAX a ete ajoute.
- Des options de bande passante pour le decodeur de code Morse 500, 1000 et 2200 Hz sont installees.
- Ajout d'un ecran de decodage de rembobinage pour le decodeur de code Morse.
- Ajout d'une sortie de donnees de code Morse decodees sur le port COM.
- Ajout de la possibilite de deplacer la frequence en cliquant sur l'indicateur de cascade dans les modes de decodage du signal numerique et de code Morse.
- Correction d'une erreur avec la sortie d'un message sur la necessite de connecter un convertisseur de frequence externe.
- La possibilite d'ajuster le BFO dans le decodeur SSTV a ete supprimee.
- Ajout du support pour les nouveaux modeles de recepteurs.
- Correction de l'affichage incorrect des boutons de volume dans les modes de decodage.
- Correction d'une erreur de frequence lors de la commutation VFO.
- Correction de l'affichage des boutons en mode de recherche de station.
- Correction de la suppression incorrecte de la ville et des gares.
- Correction de l'erreur d'affichage de l'ecran du decodeur SSTV apres l'utilisation d'autres decodeurs.
- Ajout de la prise en charge de l'ecran IPS ILI9488 avec affichage couleur inverse.
- Correction d'une erreur de sortie dans le decodeur de code Morse.
- Amelioration de la precision du reglage de l'horloge NTP.
- Ajout du protocole de decodage FT2.
- Ajout de la possibilite de remplacer l'adresse du serveur de mise a jour dans le setting.ini
- Ajout des protocoles de decodage QPSK31 et QPSK63.
- Extension de la plage de decodage FT8 a 3 kHz.
- Ajout de l'affichage de l'emplacement du pays de l'emetteur, ainsi que de la distance et de la direction pour les protocoles FT.
- Change le format du fichier avec des etiquettes de types de communication par frequence. Chargez la nouvelle label.csv dans le recepteur!
- Elargi les limites des gammes d'echelle retro.
- Ajout de la possibilite de charger une liste de stations HF (EiBi) pour la balance retro dans la CONFIGURATION.
- Ajout d'un indicateur de la position actuelle dans la plage d'echelle retro.
- Refonte de l'interface de controle lors du decodage SSTV.
- Ajout de la possibilite de changer le decodeur SSTV pendant le decodage.
- Ajout de la possibilite de decaler horizontalement le debut de l'image WeFax.
- Ajout de l'indicateur PI DRS.
- Ajout de la possibilite de rechercher une station a l'aide de PI RDS.
- Ajout de l'option pour demarrer avec la vitesse de bus I2C standard pour les peripheriques qui ne prennent pas en charge le bus accelere dans le setting.ini d'entree. Utilisez cette option si le SI4732 n'est pas detecte au demarrage.