 ======== H-RADIO  v4.21 =======
 ==========================

 AIR beta 02.08.2026
 
 Podporovane modely: ATS25 / ATS25+ / ATS25X1 / ATS25X2 / ATS25 max, ATS25 max-Decoder, ATS-Decoder Pocket, ATS120, ATS25AMP, ATS25 max-Decoder II, ATS120D / ATS120 Pro, ATS-Decoder Mega, ATS25-XF, ATS25Ultra, ATS200, ARESQ aq1, ATS25 Pro+, ATS25 max-Decoder II AIR, ATS-Decoder Mega AIR, ATS200D, ESP138, ESP138D

- Byl pridan dekoder HF-FAX.
- Jsou nainstalovany moznosti sirky pasma pro dekoder Morseovy abecedy 500, 1000 a 2200 Hz.
- Pridana obrazovka dekodovani previjeni zpet pro dekoder Morseovy abecedy.
- Pridan vystup dekodovanych dat Morseovy abecedy do portu COM.
- Pridana moznost presunout frekvenci kliknutim na indikator vodopadu v digitalnim dekodovani signalu a rezimech Morseovy abecedy.
- Opravena chyba s vystupem zpravy o nutnosti pripojeni externiho frekvencniho menice.
- Schopnost upravit BFO v dekoderu SSTV byla odstranena.
- Pridana podpora pro nove modely prijimacu.
- Opraveno nespravne zobrazeni tlacitek hlasitosti v rezimech dekodovani.
- Opravena chyba frekvence pri prepinani VFO.
- Opraveno zobrazeni tlacitek v rezimu vyhledavani stanic.
- Opraveno nespravne vymazani mesta a stanic.
- Opravena chyba zobrazeni obrazovky dekoderu SSTV po pouziti jinych dekoderu.
- Pridana podpora pro ILI9488 IPS displej s inverznim barevnym displejem.
- Opravena chyba vystupu v dekoderu Morseovy abecedy.
- Vylepsena presnost nastaveni hodin NTP.
- Pridan dekodovaci protokol FT2.
- Pridana moznost prepsat adresu aktualizacniho serveru v nastaveni setting.ini
- Pridany dekodovaci protokoly QPSK31 a QPSK63.
- Rozsiril rozsah dekodovani FT8 na 3 kHz.
- Pridano zobrazeni umisteni zeme vysilace, stejne jako vzdalenost a smer pro protokoly FT.
- Zmenil format souboru se stitky typu komunikace podle frekvence. Vlozte novy label.csv soubor do prijimace!
- Rozsiril hranice rozsahu retro stupnice.
- Pridana moznost nacist seznam HF stanic (EiBi) pro retro meritku v nastaveni.
- Pridan indikator aktualni polohy v rozsahu retro stupnice.
- Prepracovano ridici rozhrani behem dekodovani SSTV.
- Pridana moznost zmenit dekoder SSTV behem dekodovani.
- Pridana moznost posunout zacatek obrazu wefax vodorovne.
- Pridan indikator PI DRS.
- Pridana moznost vyhledavat stanici pomoci PI RDS.
- Pridana moznost zacit se standardni rychlosti sbernice I2C pro zarizeni, ktera nepodporuji zrychlenou sbernici v nastaveni setting.ini. Tuto moznost pouzijte, pokud behem spousteni neni detekovan SI4732.