 ======== H-RADIO  v4.21 =======
 ==========================

 AIR beta 02.08.2026
 
 Unterstutzte Modelle: ATS25 / ATS25+ / ATS25X1 / ATS25X2 / ATS25 max, ATS25 max-Decoder, ATS-Decoder Pocket, ATS120, ATS25AMP, ATS25 max-Decoder II, ATS120D / ATS120 Pro, ATS-Decoder Mega, ATS25-XF, ATS25Ultra, ATS200, ARESQ aq1, ATS25 Pro+, ATS25 max-Decoder II AIR, ATS-Decoder Mega AIR, ATS200D, ESP138, ESP138D

- Der HF-FAX-Decoder wurde hinzugefugt.
- Bandbreitenoptionen fur 500, 1000 und 2200 Hz Morsecode-Decoder sind installiert.
- Ein Ruckspuldecodierungsbildschirm fur den Morsecode-Decoder wurde hinzugefugt.
- Ausgabe von dekodierten Morsecode-Daten an den COM-Port hinzugefugt.
- Es wurde die Moglichkeit hinzugefugt, die Frequenz durch Klicken auf die Wasserfallanzeige in den Modi digitale Signaldekodierung und Morsecode zu verschieben.
- Es wurde ein Fehler bei der Ausgabe einer Meldung uber die Notwendigkeit des Anschlusses eines externen Frequenzumrichters behoben.
- Die Moglichkeit, den BFO im SSTV-Decoder einzustellen, wurde entfernt.
- Unterstutzung fur neue Empfangermodelle hinzugefugt.
- Fehlerhafte Anzeige der Lautstarketasten im Dekodierungsmodus behoben.
- Frequenzfehler beim Umschalten des VFO behoben.
- Die Anzeige der Tasten im Sendersuchmodus wurde korrigiert.
- Fehlerhaftes Loschen der Stadt und der Stationen behoben.
- Der Fehler bei der Anzeige des SSTV-Decoderbildschirms nach Verwendung anderer Decoder wurde behoben.
- Unterstutzung fur das ILI9488 IPS-Display mit inverser Farbanzeige hinzugefugt.
- Ein Ausgabefehler im Morsecode-Decoder wurde behoben.
- Die Genauigkeit der NTP-Uhreinstellung wurde verbessert.
- Das FT2-Dekodierungsprotokoll wurde hinzugefugt.
- Es wurde die Moglichkeit hinzugefugt, die Update-Serveradresse in der Einstellung zu setting.ini-Datei
- Die Dekodierungsprotokolle QPSK31 und QPSK63 wurden hinzugefugt.
- Erweiterung des FT8-Dekodierungsbereichs auf 3 kHz.
- Anzeige des Landerstandorts des Senders sowie der Entfernung und Richtung fur FT-Protokolle hinzugefugt.
- Das Format der Datei mit Beschriftungen der Kommunikationstypen nach Haufigkeit wurde geandert. Legen Sie das neue Etikett label.csv-Datei in den Empfanger!
- Die Grenzen der Retro-Skalenbereiche wurden erweitert.
- Moglichkeit hinzugefugt, eine Liste von HF-Sendern (EiBi) fur die Retro-Waage im SETUP zu laden.
- Ein Indikator fur die aktuelle Position im Retro-Skalenbereich wurde hinzugefugt.
- Die Steuerungsschnittstelle wahrend der SSTV-Dekodierung wurde neu gestaltet.
- Es wurde die Moglichkeit hinzugefugt, den SSTV-Decoder wahrend der Dekodierung zu andern.
- Es wurde die Moglichkeit hinzugefugt, den Anfang des WeFax-Bildes horizontal zu verschieben.
- Der PI DRS-Indikator wurde hinzugefugt.
- Es wurde die Moglichkeit hinzugefugt, mit PI RDS nach einem Sender zu suchen.
- Option hinzugefugt, um mit der Standard-I2C-Busgeschwindigkeit fur Gerate zu beginnen, die den beschleunigten Bus in der Einstellung nicht setting.ini-Datei. Verwenden Sie diese Option, wenn der SI4732 beim Start nicht erkannt wird.