 ======== H-RADIO  v4.21 =======
 ==========================

 AIR beta 02.08.2026
 
 Modelos suportados: ATS25 / ATS25+ / ATS25X1 / ATS25X2 / ATS25 max, ATS25 max-Decoder, ATS-Decoder Pocket, ATS120, ATS25AMP, ATS25 max-Decoder II, ATS120D / ATS120 Pro, ATS-Decoder Mega, ATS25-XF, ATS25Ultra, ATS200, ARESQ aq1, ATS25 Pro+, ATS25 max-Decoder II AIR, ATS-Decoder Mega AIR, ATS200D, ESP138, ESP138D

- O decodificador HF-FAX foi adicionado.
- Estao instaladas opcoes de largura de banda para decodificador de codigo Morse de 500, 1000 e 2200 Hz.
- Adicionada uma tela de decodificacao de retrocesso para o decodificador de codigo Morse.
- Adicionado saida de dados de codigo Morse decodificados para a porta COM.
- Adicionada a capacidade de mover a frequencia clicando no indicador Waterfall nos modos decodificacao de sinal digital e codigo Morse.
- Corrigido um erro com a saida de uma mensagem sobre a necessidade de conectar um conversor de frequencia externo.
- A capacidade de ajustar o BFO no decodificador SSTV foi removida.
- Adicionado suporte para novos modelos de receptores.
- Corrigida exibicao incorreta dos botoes de volume nos modos de decodificacao.
- Corrigido erro de frequencia ao alternar VFO.
- Corrigida a exibicao de botoes no modo de busca de estacoes.
- Corrigido apagamento incorreto da cidade e estacoes.
- Corrigido o erro de exibir a tela do decodificador SSTV apos usar outros decodificadores.
- Adicionado suporte para o display IPS ILI9488 com display colorido inverso.
- Corrigido um erro de saida no decodificador de codigo Morse.
- Melhorou a precisao da configuracao do relogio NTP.
- Adicionado o protocolo de decodificacao FT2.
- Adicionado a capacidade de substituir o endereco do servidor de atualizacao na setting.ini
- Adicionados os protocolos de decodificacao QPSK31 e QPSK63.
- Expandiu a faixa de decodificacao FT8 para 3 kHz.
- Adicionado a exibicao da localizacao do pais do transmissor, bem como a distancia e direcao para protocolos FT.
- Alterado o formato do arquivo com etiquetas de tipos de comunicacao por frequencia. Carregue a nova label.csv no receptor!
- Ampliou os limites das gamas retro scale.
- Adicionado a capacidade de carregar uma lista de estacoes HF (EiBi) para a escala retro na configuracao.
- Adicionado um indicador da posicao atual na faixa retro scale.
- Redesenhado a interface de controle durante a decodificacao SSTV.
- Adicionado a capacidade de alterar o decodificador SSTV durante a decodificacao.
- Adicionada a capacidade de deslocar o inicio da imagem WeFax horizontalmente.
- Adicionado o indicador PI DRS.
- Adicionado a capacidade de procurar uma estacao usando PI RDS.
- Adicionada a opcao de iniciar com a velocidade do barramento I2C padrao para dispositivos que nao suportam o barramento acelerado na setting.ini. Use esta opcao se o SI4732 nao for detectado durante a inicializacao.